(module FOX-924B (layer F.Cu) (tedit 55FAF92F)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FOX-924B (at 0 -3.3) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.5 -0.4) (end 2.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -0.4) (end -2.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 1.6) (end 1 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -1.6) (end 0.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.9 -1.6) (end 1 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2 1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2 1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2 -1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2 -1.25) (size 1.6 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
