(module USB-mini-710-65100516121 (layer F.Cu) (tedit 5A7A3491)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB-mini-710-65100516121 (at 0 -5.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.9 -3.95) (end 3.8 -3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.9 5.3) (end 3.8 5.3) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.8 5.3) (end 3.8 -3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.9 5.3) (end -3.9 -3.95) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 2 smd trapezoid (at -0.8 -2.6) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd trapezoid (at -1.6 -2.6) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd trapezoid (at 0.8 -2.6) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd trapezoid (at 1.6 -2.6) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd trapezoid (at 0 -2.6) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd trapezoid (at -4.4 -2.6) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd trapezoid (at 4.4 -2.6) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd trapezoid (at 4.4 2.9) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd trapezoid (at -4.4 2.9) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.2 0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.2 0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
