(module Logo_copper_polarity_center_5x1.4mm (layer F.Cu)
  (descr "Polarity logo, positive center, 5x1.4mm")
  (fp_text reference G*** (at -0.9 0.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.0889 0.0889) (thickness 0.01778)))
  )
  (fp_text value LOGO (at 1 0.6) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.0889 0.0889) (thickness 0.01778)))
  )
  (fp_line (start 1.85 0.35) (end 1.85 -0.35) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 0) (end 2.2 0) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.2 0) (end -1.5 0) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0.35 0.55) (angle 90) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.55 -0.35) (angle 90) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end -0.2 0) (layer F.Cu) (width 0.3))
  (fp_circle (center 0 0) (end -0.1 0) (layer F.Cu) (width 0.3))
  (fp_line (start 1.2 0) (end 0.3 0) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_circle (center 1.85 0) (end 2.5 0) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1.85 0) (end -1.2 0) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.65 0) (end -1.2 0) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 0.65) (angle 90) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.65 0) (angle 90) (layer F.Cu) (width 0.15))
)
